**EXTERNE STEUERZENTRALE**

**Für Controller/Extender-Anwendungen inkl. reev Dashboard Compact**

**1V0002C**

Externe Steuerzentrale zur Konfiguration und Steuerung von Gruppen mit bis zu 16 Ladepunkten nach dem Controller/Extender-Prinzip, mit folgenden Funktionen und technischen Eigenschaften:

Steuerzentrale zur Montage in geeignetem Verteilergehäuse oder Schaltschrank, 1-phasiger Anschluss an das lokale Stromnetz bis Überspannungskategorie III mit 230V, 0,2A (40A Einschaltstrom), 50 Hz.

Integrierte Anbindung an das reev Dashboard Compact für Steuerung und Verwaltung der Ladeinfrastruktur, Vergabe von Zugangsrechten über mitgelieferte RFID-Karten, Nutzermanagement, Verbrauchskontrolle, Monitoring und Reporting. Kommunikation mit dem reev Dashboard über LAN, LTE und OCPP Version 1.6, Transport über Websocket mit TLS. Steuerung einer Gruppe mit bis zu 16 Ladepunkten nach Controller/Extender-Prinzip mit Lastmanagement. Auf Hutschiene vormontierte Elektronikmodule für Montage in geeignetem Verteilergehäuse oder Schaltschrank, Schutzart gemäß Einbaugehäuse, min. jedoch IP44.

Einrichtung und Parametrisierung über interne RS485-Schnittstelle. Personenschutz durch internen RCCB Typ A 30 mA.

Ausführliche Bedienungsanleitung, Montage-Set, reev Willkommensbrief, 2 reev RFID-Karten, 2 reev QR-Codes sowie 1 SIM-Karte im Lieferumfang enthalten.

Anschlussfertig montiert und einzelstückgeprüft.

Spannungsversorgung 230 V, 0,2 A (40 A Einschaltstrom) / 50 Hz

Netzanschluss für Zuleitung bis 2 × 50 mm² (RCCB) und 1 × 4 mm² (PE)

Vorsicherung nicht erforderlich

RCCB FI-Schutzschalter, Typ A, 30 mA

MCB B-Charakteristik, 6 A, 1+N

Schnittstelle RS485

Backend reev Dashboard Compact

Zugangskontrolle Vergabe von unbegrenzten Zugangsrechten für Fahrer\*innen mittels RFID-Karten

Verbrauchskontrolle kWh-genaue Verbrauchskontrolle pro Nutzer\*in, auch zur internen Verrechnung

Kommunikation LAN, LTE – OCPP 1.6, Transport über Websocket mit TLS

Schutzklasse I

Überspannungskategorie III

Abmessungen (netto) 99 x 330 x 78,5 mm (H x B x T)

Abmessungen (brutto) 150 x 345 x 150 mm (H x B x T)

Verpackungseinheit (VPE) 1 Stück

Umgebungstemperatur -30 bis 40°C (Betrieb)

Luftfeuchte, relativ 5 bis 95% (nicht kondensierend)

Gewicht ca. 0,7 kg

Bauart Auf Hutschiene vormontierte Elektronikmodule

Farbe Gehäuse: anthrazit; Blende: lichtgrau

Hersteller ABL

Fabrikat Externe Steuerzentrale

Produktnummer 1V0002C

Artikelnummer (EAN) 4011721183138

Menge ………………… Stk.

Liefern: ………………… €/Stk.

Montage/Inbetriebnahme: ………………… €/Stk.

EP: ………………… €/Stk.

GP: ………………… €