**MONTAGEPLATTE**

**mit Schlüsselschalter**

**1W0001**

Montageplatte mit integriertem Schüsselschalter für alle Wallboxen eMH1 mit Ladecontroller EVCC2 von ABL. Wandhalterung aus Kunststoff nach Schutzart IP43 zum Aufwickeln des Ladekabels. Freigabe des Ladevorgangs mit Hilfe des mitgelieferten Schlüssels.

Montage-Set zur Wandbefestigung, 2 Schlüssel und Bohrschablone im Lieferumfang enthalten.

Schaltfunktion Schlüsselschalter mit zwei Stellungen

Schnittstelle intern

Schlüsselstellung waagrecht: Ladevorgang gesperrt; senkrecht: Ladevorgang freigegeben

Abmessungen (netto) 482 x 226 x 101 mm (H x B x T)

Abmessungen (brutto) 500 x 265 x 125 mm (H x B x T)

Schutzart IP43

Verpackungseinheit (VPE) 1 Stück

Umgebungstemperatur -30 bis 50°C (Betrieb)

Luftfeuchte, relativ 10 bis 90% (nicht kondensierend)

Gewicht ca. 1,8 kg

Bauart Wandhalterung mit integrierter Kabelhalterung

Material Kunststoff

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

Hersteller ABL

Fabrikat Montageplatte

Produktnummer 1W0001

Artikelnummer (EAN) 4011721178646

Menge ………………… Stk.

Liefern: ………………… €/Stk.

Montage/Inbetriebnahme: ………………… €/Stk.

EP ………………… €/Stk.

GP: ………………… €