**STELE**

**für Wallbox eMH3**

**STEMH30**

Metallstele zur Montage aller Wallboxen eMH3 von ABL im Außenbereich. Stabiles Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Feinblech (DC01+ZE25/25-03) mit Grundplatte aus Grobblech (DD11) nach Schutzart IP44. Über Drehriegelverschluss abschließbare Tür auf der Rückseite zum Schutz der Einbauten. Beleuchtung über im Kopfteil integrierte LEDs mit Dämmerungssensor und Stromversorgung über integriertes 12 V Netzteil. Zwei interne Hutschienen für den Einbau einer empfohlenen Netzteilvorsicherung (2 A, 1-polig, C-Charakteristik) sowie handelsüblicher Anschlussklemmen und Schaltgeräte zur Anbindung einer optional erhältlichen Wallbox eMH3 an die über die Grundplatte eingeführte Zuleitung.

Montage der Ladestation über Schrauben im Lieferumfang der Wallbox.

Montage-Set zur Befestigung der Stele auf dem optional erhältlichen Betonfundament EMH9999 im Lieferumfang enthalten.

Beleuchtung LEDs mit Dämmerungssensor

Spannungsversorgung LEDs Integriertes 12 V Netzteil

Hutschienen 2 Stk., 250 x 35 mm

Verriegelung Drehriegelverschluss Doppelbart 3 mm Dorn

Abmessungen (netto) 1.647 x 405 x 180 m (H x B x T)

Abmessungen (brutto) 1.650 x 430 x 210 mm (H x B x T)

Schutzart Gehäuse IP54

Aufbauhöhe bis maximal 2.000 m über NN

Verpackungseinheit (VPE) 1 Stück

Umgebungstemperatur -30 bis 40°C (Betrieb)

Innentemperatur -30 bis 55°C

Luftfeuchte, relativ 5 bis 95% (nicht kondensierend)

Gewicht ca. 28 kg

Bauart Metallstele mit rückseitiger Gehäusetür

Material Gehäuse Elektrolytisch verzinktes Feinblech (DC01+ZE25/25-03)

Farbe RAL 7016 Grobstruktur, seidenglänzend

Material Grundplatte Grobblech (DD11)

Hersteller ABL

Fabrikat Stele für Wallbox eMH3

Produktnummer STEMH30

Artikelnummer (EAN) 4011721171296

Menge ………………… Stk.

Liefern: ………………… €/Stk.

Montage/Inbetriebnahme: ………………… €/Stk.

EP ………………… €/Stk.

GP: ………………… €