**STELE**

**für Wallbox eMH3**

**POLEMH3**

Metallstele zur Montage aller Wallboxen eMH3 von ABL im Außenbereich. Stabiles Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Feinblech (DC01+ZE25/25-03) mit Grundplatte aus Grobblech (DD11). Über Drehriegelverschluss abschließbare Tür auf der Rückseite zum Schutz der Einbauten. LED-Beleuchtung im Oberteil mit integriertem Dämmerungsschalter. 12 V Netzteil und Leitungsschutzschalter (6 A, 1-polig, C-Charakteristik) auf Hutschiene zur Stromversorgung. Durchgangsreihenklemmen für Leiter bis 16 mm2 auf Hutschiene für Netzanschluss einer optional erhältlichen Wallbox eMH3 und Stromversorgung der LED-Beleuchtung. C-Schiene zur Befestigung einer handelsüblichen Zugentlastung. Befestigungspunkte im Korpus zur Montage von separat erhältlichem Wetterschutzdach WPR36 und Ladekabelhaltern CABHOLD.

Montage der Ladestation über Schrauben im Lieferumfang.

Beleuchtung LEDs mit Dämmerungsschalter

Spannungsversorgung LEDs 12 V Netzteil auf Hutschiene

Anschlussklemmen Durchgangsreihenklemmen für Leiter mit max. 16 mm2

Hutschiene 1 Stk., 150 x 35 mm

C-Profilschiene 1 Stk., 120 x 35 mm

Verriegelung Drehriegelverschluss Doppelbart 3 mm Dorn

Abmessungen (netto) 1.647 x 285 x 180 mm (H x B x T)

Abmessungen (brutto) 1.670 x 325 x 230 mm (H x B x T)

Schutzart Gehäuse IP44

Aufbauhöhe bis maximal 2.000 m über NN

Verpackungseinheit (VPE) 1 Stück

Umgebungstemperatur -30 bis 40°C (Betrieb)

Innentemperatur -30 bis 55°C

Luftfeuchte, relativ 5 bis 95% (nicht kondensierend)

Gewicht netto ca. 26 kg

Gewicht brutto ca. 29 kg

Bauart Metallstele mit rückseitiger Gehäusetür

Material Gehäuse Elektrolytisch verzinktes Feinblech (DC01+ZE25/25-03)

Farbe RAL 9011 Grobstruktur, seidenmatt

Material Grundplatte Grobblech (DD11)

Hersteller ABL

Fabrikat Stele für Wallbox eMH3

Produktnummer POLEMH3

Artikelnummer (EAN) 4011721185798

Menge ………………… Stk.

Liefern: ………………… €/Stk.

Montage/Inbetriebnahme: ………………… €/Stk.

EP ………………… €/Stk.

GP: ………………… €