**POLE Slim Betonfundament**

**Für die Montage einer Stele Pole Slim**

**100000238**

Betonfundament für stabilen und sicheren Stand der Stele im Außenbereich. Bauweise und geringes Gewicht für einfache Installation und Ein- und Durchführung der Strom- und Datenleitungen. Quadratische Grundfläche mit symmetrisch eingelassenen M12 Gewindeankern für beliebige Positionierung. Beton des Fundaments mit Güte C35/45 für Expositionsklassen XC4 und XF1. Vier Schrauben M12 sowie passende Unterlegschreiben für Montage der Stele im Lieferumfang enthalten.

Lieferumfang: Stele, Montage-Set, Download-Hinweis

Befestigungsart Gründung im Boden

Material Stahlbeton

Güte C35/45

Expositionsklasse XC4 und XF1

Abmessung Produkt 600 × 260 × 260 mm (H × B × T)

Gewicht Produkt Ca. 45,5 kg

Hersteller ABL

Fabrikat Betonfundament für Stele Pole Slim

Verpackungseinheit 1 Stück, Palettenversand ohne Verpackung

Produktnummer 100000238

Artikelnummer (EAN) 4011721192338

Menge ………………… Stk.

Liefern: ………………… €/Stk.

Montage/Inbetriebnahme: ………………… €/Stk.

EP ………………… €/Stk.

GP: ………………… €