**MONTAGEPLATTE**

**WHEMH10**

Montageplatte mit integriertem Schüsselschalter für alle Wallboxen eMH1 von ABL. Wandhalterung aus Kunststoff nach Schutzart IP43 zum Aufwickeln des Ladekabels.

Montage-Set und Bohrschablone im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen (netto) 482 x 226 x 93 mm (H x B x T)

Abmessungen (brutto) 500 x 265 x 125 mm(H x B x T)

Schutzart IP43

Verpackungseinheit (VPE) 1 Stück

Umgebungstemperatur -30 bis 50°C (Betrieb)

Luftfeuchte, relativ 10 bis 90% (nicht kondensierend)

Gewicht ca. 1,5 kg

Bauart Wandhalterung mit integrierter Kabelhalterung

Material Kunststoff

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

Hersteller ABL

Fabrikat Montageplatte

Produktnummer WHEMH10

Artikelnummer (EAN) 4011721169453

Menge ………………… Stk.

Liefern: ………………… €/Stk.

Montage/Inbetriebnahme: ………………… €/Stk.

EP ………………… €/Stk.

GP: ………………… €