**Wetterschutzdach WPR36**

**Für die Wallboxen eMH3 und eM4 Twin**

Wetterschutzdach für zusätzlichen Schutz der Wallboxen eMH3 und eM4 Twin vor Witterungseinflüssen. Farblich abgestimmt auf Zubehörportfolio und kompatible Wallboxen. Befestigung durch Verschraubung an Wand oder in Stele POLEMH3, POLEM4 Twin und POLEMH6 über mitgelieferte Schrauben.

Material Stahlblech passiviert, grundiert (Material: DC01)

Gehäusefarbe RAL 9011, Feinstruktur, seidenmatt

Gewicht netto Ca. 3,87 kg

Gewicht brutto Ca. 4,5 kg

Abmessungen Produkt (H×B×T) 142 × 515 × 285 mm

Abmessungen Verpackung (H×B×T) 520 × 290 × 150 mm

Hersteller ABL

Fabrikat Wetterschutzdach für Wallboxen eMH3 und eM4 Twin

Verpackungseinheit (VPE) 1 Stück

Produktnummer WPR36

Artikelnummer (EAN) 4011721190532

Menge ………………… Stk.

Liefern: ………………… €/Stk.

Montage/Inbetriebnahme: ………………… €/Stk.

EP ………………… €/Stk.

GP: ………………… €